# Bordereau des prix UNITAIRES

# TRAVAUX PREPARATOIRES – IMPLANTATION

**Reconnaissance des lieux**

L'entrepreneur est tenu d'effectuer sur place toutes les reconnaissances nécessaires afin d'apprécier toutes les difficultés qu'il pourrait rencontrer sur les travaux ou les démolitions. Le chantier sera accepté et pris par l'entreprise adjudicataire dans l'état où il se trouve à la date de la soumission.

### INSTALATION ET REPLIEMENT

# Implantation et repli de Chantier

Ce prix rémunère les installations générales de chantier, notamment la mobilisation du personnel. Il inclue le transport, logements, commodités (sanitaires, cantine, ...), etc. Les éléments prévus dans ce prix incluent les suivants :

* Organisation du chantier : Accès, stockages, zones de vie, incl. piquetage et implantation, organisation du matériel (dépôts, fournitures, protection)
* Sécurité chantier, incl. gardiennage et protections physiques si nécessaire. (liste non limitative), la création des bureaux, laboratoire, ateliers, magasins, aires de circulation et de stockages, pistes d'accès, zones d'emprunt ou de dépôt, de parcs d’engins ;
* Les installations du matériel et des ouvrages provisoires destinés à assurer la protection des travaux contre les venues d'eau et la sécurité des usagers en général,
* L'installation et le fonctionnement (gardiennage pendant toute la durée du contrat) d'un local de chantier meublé adéquatement réservé au Maître d'Œuvre contrôleur des travaux (bureau, WC, eau, électricité, télé- phone, climatisation et tous autres ouvrages requis),
* La mise en œuvre de 2 panneaux d'information de dimensions 2.40 m x 1.20 m environ, disposé à environ 3m du sol à proximité des travaux selon les directives du Maître d'ouvrage et conformément aux descriptions données au commencement des travaux.

Avant le début de la construction, enlevez les ordures, les débris et les déchets existants sur le site et éliminez-les légalement dans les zones de décharge publiques ou privées situées à l'extérieur de la propriété du propriétaire. Coordonner avec le propriétaire (CTE) ou l'autorité municipale de gestion des déchets solides.

Ce prix s'applique au forfait : Prix En Lettres :

|  |  |
| --- | --- |
| **Prix 1.1.1** | **Forfait** |
|  |
|  |
|  |

# Repli de Chantier

Ce prix rémunère le repliement des installations générales de chantier énoncées non limitativement au prix d'installation générale de chantier, avec remise à l’état initial des zones occupées temporairement (aires de stockages, de dépôt, d’emprunts, constructions temporaires...).

Ce prix s'applique au forfait: Prix En Lettres:

|  |  |
| --- | --- |
| **Prix 1.1.2** | **Forfait** |
|  |
|  |
|  |

**2- Clôture du site du nouveau réservoir et de la bâche de pompage**

**2.1 Clôture du nouveau site du réservoir**

Ce prix comprend la fourniture, le transport et la pose de clôture de type cyclo fence surmonté de Barbelé en spirale sur une hauteur totale de 3.20m maçonnerie hors sol (0.8m min) et cyclo fence (2.5m), les supports espacés de 2.5m maximum, une porte d'accès coulissante de 1.60m et la réalisation complète de tous les travaux et toutes sujétions et sans pour autant s’y limiter :

### TRAVEAU DE TERRASSEMENT

### Relevés détaillés du site

Débroussaillage du terrain du nouveau réservoir

Travaux de mitigation des Impacts Sociaux et Environnementaux du site du réservoir

Fouille en tranchée en terrain meuble ou semi-rocheux

Remblaiment, Nivellement et compactage

### TRAVAUX DE BETON ET DE MACONNERIE DE FONDATION

Béton de proprété dosé 150kg/m3

Béton armé dosé 350kg/m3

Maçonnerie de roche dosé 200kg/m3 pour fondation de la clôture

### TRAVAUX DE FINITION

Crépis et enduit, ragréage des pieds de sol

Etc..

L’Entreprise aménagera l’intérieur du site suivant le mode d’exécution décrit dans le présent document et suivant les plans et elle délimite la zone de protection immédiate du site interdite d’accès aux animaux ou de personnes non mandatées.

Ce prix s'applique au mètre linéaire. Prix En Lettres :

|  |  |
| --- | --- |
| **Prix 2.1** | **Ml** |
|  |
|  |
|  |

**2.2 Clôture du site de la bâche de pompage**

Ce prix comprend la fourniture, le transport et la pose de clôture de type cyclo fence surmonté de Barbelé en spirale sur une hauteur totale de 3.20m maçonnerie hors sol (0.8m min) et cyclo fence (2.5m), les supports espacés de 2.5m maximum, une porte d'accès coulissante de 1.60m et la réalisation complète de tous les travaux et toutes sujétions et sans pour autant s’y limiter :

### TRAVEAU DE TERRASSEMENT

### Relevés détaillés du site

Débroussaillage du terrain du nouveau réservoir

Travaux de mitigation des Impacts Sociaux et Environnementaux du site du réservoir

Fouille en tranchée en terrain meuble ou semi-rocheux

Remblaiment, Nivellement et compactage

### TRAVAUX DE BETON ET DE MACONNERIE DE FONDATION

Béton de proprété dosé 150kg/m3

Béton armé dosé 350kg/m3

Maçonnerie de roche dosé 200kg/m3 pour fondation de la clôture

### TRAVAUX DE FINITION

Crépis et enduit, ragréage des pieds de sol

Etc..

L’Entreprise aménagera l’intérieur du site suivant le mode d’exécution décrit dans le présent document et suivant les plans et elle délimite la zone de protection immédiate du site interdite d’accès aux animaux ou de personnes non mandatées.

Ce prix s'applique au mètre linéaire. Prix En Lettres :

|  |  |
| --- | --- |
| **Prix 2.4.1** | **Ml** |
|  |
|  |
|  |

# PANNEAU D'AFFICHAGE

**3.1 Fourniture et pose de deux panneaux d'affichage type Vinyl**

Dès la fin des travaux, l’Entrepreneur devra fournir et installer deux (2) panneaux d'information respectant la charte graphique du Maître d’ouvrage. Les emplacements seront désignés par le Maître d'œuvre ; les dimensions minimales seront de 3 x 2.00 m (h x l). Ces panneaux de type Vinyl seront montés sur des supports métalliques peints en blanc et devront être solidement amarrés afin de résister aux effets du vent notamment ; ils devront être parfaitement entretenus pendant la durée totale de la garantie et, le cas échéant, devront être remplacés en cas d’actes de vandalisme (graffiti indélébiles ou détériorations).

Ces panneaux comporteront au moins les informations suivantes : noms et coordonnées du Maître d'Ouvrage, du Bailleur de Fond, intitulé de l’opération, etc...

Tous les frais relatifs aux panneaux de chantier seront implicitement inclus dans le prix spécifique du Bordereau des Prix.

Ce prix s'applique au forfait linéaire. Prix En Lettres :

|  |  |
| --- | --- |
| **Prix 3.1** | **Forfait** |
|  |
|  |
|  |